附件1
铁西海关消防设施维保服务
采购项目需求
一、项目名称

铁西海关消防设施维保服务采购项目

二、项目地点

沈阳经济技术开发区开发大路3甲5-1号

三、维保面积

总维保面积：5294m²
四、维保服务内容

铁西海关消防设施维保服务。范围覆盖办公楼及园区的所有建筑消防设施，包括但不限于以下系统：火灾自动报警系统（控制器、探测器、模块、手报、声光报警器等）；自动喷水灭火系统（喷头、管道、阀门、报警阀组、水泵、稳压设施、末端试水装置等）；消火栓系统（室内外消火栓、水带水枪、水泵接合器、消防水箱、消防水池等）；排风排烟系统（风机、风阀、送排风口等）；应急照明和疏散指示系统；消防应急广播系统、消防专用电话；防火分隔设施（防火门、防火卷帘）；气体灭火系统；灭火器（定期检查）；消防供电配电设施；消防供水设施（水泵、水箱、水池、稳压泵等）其他与消防安全相关的设施设备等项目。

五、服务要求

（一）维保频次。
每月至少进行一次全面巡检，每季度进行一次联动测试，每年进行一次全面检测并出具年度检测报告。

（二）应急响应。
接到故障报修后，须在2小时内响应，一般故障24小时内修复，紧急故障（如影响系统整体运行的）须在4小时内到场处理。

（三）档案管理。
建立“消防维保”档案，每次维保后提供详细的维保记录，每月提交维保报告，年终提交年度检测报告。

（四）配合检查。
无条件配合我单位及上级部门、消防救援机构的检查、测试及演练。

（五）人员要求。
维保人员须持有消防设施操作员职业资格证书，项目负责人须具备注册消防工程师资格。

六、合同履约期限

本项目服务期限为1年。服务到期后，根据上一个合同期服务质量和表现续签下一年合同，合同金额不变，最多续签两次，每次服务期一年。

