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沈阳海关2026年进口消费品样品检测服务
项目具体要求

为维护消费者合法权益，沈阳海关将对进口消费品开展质量安全风险监测，拟采购进口消费品样品检测服务。具体要求包括：

（一）样品检测检测具体要求。

样品按照我国国家标准及来源国（地区）技术法规相关要求进行检测（详见表1），无法按照来源国（地区）技术法规相关要求进行检测的需说明理由。对经检测不符合要求的样品，要拍照存档（样品外观、缺陷部位、标签/铭牌共3张照片），检测报告要进行复核。

表1 进口消费品样品检测项目、检测标准
	序号
	商品名
称
	检测数量
	检测项目
	检测标准

	1
	玩具
	4批，每批2个
	全项目
	GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》
GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》
GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》
GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》
GB 6675.12-2014《玩具安全 第12部分：玩具滑板车》
GB 19865-2005《电玩具的安全》

	2
	口腔器具
	3批每批12个
	全项目
	GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》

	3
	卫生巾、内置棉条
	6批，每批9包
	感官要求、细菌菌落总数、真菌菌落总数、pH、可迁移荧光增白剂、铅（以Pb计）、砷（以As计）、汞、环氧乙烷残留量（成人产品）
	GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》

	4
	奶瓶
	材质：塑料，4批，每批10个
	感官要求、细菌菌落总数、真菌菌落总数、pH、可迁移荧光增白剂、铅（以Pb计）、砷（以As计）、汞、环氧乙烷残留量、甲醛、丙烯酰胺、邻笨二甲酸酯、可分解致癌芳香胺染料、防腐剂（婴幼儿及儿童用纸品）
	GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》

GB 43631-2023《婴幼儿及儿童用纸品基本安全技术规范》



	
	
	材质：玻璃，2批，每批6个
	感官要求（感官、浸泡液）、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（仅用于添加着色剂产品）、芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》



	5
	奶嘴
	1批，每批12个
	感官要求、铅迁移量、镉迁移量
	GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》




（二）整体服务要求。

1、时间要求：所有样品应于8月30日前出具相应的检测报告。

2、提供具备CNAS、CMA资质或相应检测能力的的实验室证明文件。

3、样品一共20批，所有批次样品按照上述表格按所列检测数量、检测项目、检测标准进行检测。
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